<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="../../../design/description.xslt" type="text/xsl"?>
<node type="DynamicNode.Lib.DirectShow.NVideoInput" assembly="NLibDirectShow" xmlns="http://dynamicnodes.mastersign.de/description">
  <caption>Video-Eingang</caption>
  <group>DirectShow</group>
  <description>Erfasst RGB-Bilder von einem Video-Eingang.</description>
  <inPorts>
    <port name="rec" caption="Aufnahme">
      <type>Boolean</type>
      <description>Ein Wert, der angibt ob aufgenommen werden soll.</description>
    </port>
  </inPorts>
  <outPorts>
    <port name="rgb" caption="RGB-Bild">
      <type>RGBImage</type>
      <description>Das aktuelle aufgenommene Farbbild.</description>
    </port>
    <port name="gray" caption="Graustufenbild">
      <type>Matrix&lt;byte&gt;</type>
      <description>Der Grünkanal des aktuell aufgenommenen Bildes als Graustufenbild.</description>
    </port>
    <port name="width" caption="Breite">
      <type>Int32</type>
      <description>Die Breite des aufgenommenen Bildes.</description>
    </port>
    <port name="height" caption="Höhe">
      <type>Int32</type>
      <description>Die Höhe des aufgenommenen Bildes.</description>
    </port>
    <port name="time" caption="Zeitstempel">
      <type>Double</type>
      <description>Der Zeitstempel des aktuellen Bildes.</description>
    </port>
  </outPorts>
  <helpText>
    Dieser Knoten bietet die Möglichkeit mit einer Video-Quelle Bilder aufzunehmen.
    Die Auswahl und Steuerung der Video-Quelle erfolgt über die Steuerelemente in 
    der Knotensteuerung.
  </helpText>
</node>